**Server:**  Halff

**datum:** 20-3-‘13

**Student:**  Kenrick Halff

**Activiteit Eis Test**

**Computernaam Halff Druk op start,  
 rechtermuisknop op   
 Computer->Properties en zie   
 bij computernaam: Halff**

**IPv4-adres 172.16.0.1 Bij properties van de IPv4 van   
 de NIC netwerk zie IP adres:   
 172.16.0.1**

**IPv6 uitgeschakeld Ja Bij properties van de NIC   
 netwerk zie IPv6 niet   
 aangevinkt**

**Subnetmasker 255.255.0.0 Bij properties van de IPv4 van   
 de NIC netwerk zie Subnet   
 mask: 255.255.0.0**

**DNS server adres 127.0.0.1 Bij properties van de IPv4 van   
 de NIC netwerk zie DNSserver   
 addresses: 255.255.0.0**

**Netwerk NIC Zie in virtualbox bij de server**

Domein kenrick.local

DHCPserver geactiveerd Ja

DNSserver geactiveerd Ja

AD geactiveerd Ja

Domein accounts Administrator & Guest

Scoperange instellen 172.16.100.1 t/m 172.16.100.51

**Client:**  Liliane

**datum:** 20-3-‘13

**Student:**  Kenrick Halff